
****

**产品规格书**

**OVP-H8X拼接处理器**



**版本号：V1.4 发布时间：2022.8.1**

**概述**


OVP-H8X四画面二合一控制器是由本公司研发生产的面向LED 大屏幕显示、演出与租赁、会议室、演播室等市场的高端视频处理设备。本产品采用了专为小间距LED 显示屏设计的4K图像处理技术，能有效消除图像因放大而引入的边缘锯齿现象，降低了图像放大后的失焦模糊感。OVP-H8X可接收超高清4096x2160@60Hz图像输入，同时显示四窗口画面。超大分辨率输出最高可达4096x2160@60Hz、8192x1080@60Hz、16000x654@60Hz等，可满足超大LED显示屏、混合LED显示屏、异型屏等应用需求。OVP-H8X同时还集成了16路千兆网口输出，将常规的视频处理器和发送卡合二为一，不仅提高了可靠性，更为远程维护LED显示屏带来极大便利。

**功能特性**

* 单机最大带载1000万像素，水平最大16000像素，垂直最大3840像素；
* 集成了16路千兆网口输出；
* 所有输入信号源和输出模式之间均能实现快速无缝切换；
* 带有7路超高清（UHD）数字和模拟输入接口;
* 带有专用DVI监视输出接口，支持本地画面输出监视；
* 支持5路数字输入端口DVI\HDMI自定义输入分辨率设置；
* 支持2路4K\*2K@60Hz和2路4K\*2K@30Hz输入；
* 支持多画面输入信号源热备份；
* 可预存16种用户模式供用户快速调用；
* 具有快速切换模式，可将预监视画面瞬间无缝切换到LED大屏播出；
* 具有“智能导航”设置功能，方便用户进行快捷设置；
* 可通过面板按键、LAN、USB、WIFI、RS232控制设备。

**外观说明**

**前面板**



|  |  |
| --- | --- |
| **接口说明** | |
| 1 | 电源开关 |
| 2 | 2.8”彩色液晶屏（320×240） |
| 3 | 操作屏幕区，通过LCD显示系统状态信息。 |
| **MENU区**  短按旋钮[OK]键：表示进入主菜单或者输入确认。  [GUIDE]键：可快速换出“智能导航”设置界面。  返回键[ ]：表示退出当前操作或选项。 |
| 4 | **IMAGE区**  [IMG1]- [IMG4]键：可对已开启的画面1~画面4窗口进行选择，LED灯指示当前被选的窗口。 |
| 5 | **INPUT区**  输入源选择键区，共有[DVI] ~ [DP2]8个按键，8个输入源端口选择按键，与背面面板输入接口标识相对应。  其中：按下BLACK时且BALCK的LED指示灯亮，则输出为黑屏状态。 |
| 6 | **FUNCTION区**  [LOAD]：快速换出用户模式调用菜单。  [SAVE]：快速换出用户模式保存菜单。  [BRIGHT]：快速换出亮度调节菜单快捷键。  [MODE] ：快速换出系统自带的固定模式调用菜单。  [TEXT]：保留功能按键。  [FREEZE]：图像静止快捷键。 |
| 7 | **FAST-MODE区**  [ON/OFF]快切模式打开与关闭快捷键。  [TAKE] 执行当前LED大屏播出信号源与快切备选信号源的快速交换。 |

**后面板**



|  |  |
| --- | --- |
| **视频输出接口** | |
| LED1~LED16 | 16个千兆网输出接口，直接与LED大屏接收卡相连 |
| MONITOR | 同步多画面监视DVI输出接口，外接液晶显示器 |

|  |  |
| --- | --- |
| **视频输入源** | |
| EXT | 扩展输入端口，标配HDMI，可根据客户需求，灵活选配DVI接口、SDI接口、无线同屏模块 |
| DVI | DVI接口 |
| HDMI1 | HDMI接口1 |
| HDMI2 | HDMI接口2 |
| DP1 | DP接口1 |
| DP2 | DP接口2 |
| VGA | VGA接口 |

|  |  |
| --- | --- |
| **音频输入输出端口** | |
| HDMI音频 | HDMI视频输入端口内嵌 |
| DP音频 | DP视频输入端口内嵌 |
| AUDIO\_IN | 模拟音频输入端口。 |
| AUDIO\_OUT | 模拟音频输出端口。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **控制接口** | |
| LAN | 网络控制接口 |
| COM | USB控制输入接口 |
| WIFI | WIFI无线控制 |
| RS232 | 串口控制接口，可接入中控设备 |

|  |  |
| --- | --- |
| **电源** | |
| 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |

**规格参数**


|  |  |
| --- | --- |
| **图像输入端口** | |
| EXT×1 | 扩展输入端口，标配HDMI，可根据客户需求，灵活选配DVI接口、SDI接口、无线同屏模块 |
| DVI×1 | VESA标准：1920×1080@60Hz向下兼容，支持3840×2160@30Hz |
| HDMI×2 | VESA标准：1920×1080@60Hz向下兼容，HDMI 1.4 |
| VGA×1 | VESA标准：UXGA@75Hz向下兼容 |
| DP×2 | VESA 标准：3840×2160@60Hz向下兼容，DP1.2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **图像输出端口** | |
| NET×16 | 16千兆网口输出，通过网线连接LED显示屏，直连接收卡；  最大带载1000万像素，宽度≤16000，高度≤3840； |

|  |  |
| --- | --- |
| **音频输入/输出端口** | |
| 音频输入×1 | 3.5mm音频接口 |
| 音频输出×1 | 3.5mm音频接口 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整机规范** | |
| 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |
| 整机功率 | ≤70W |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 环境湿度 | 15%~85% |
| 操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器软件、OVP Builder设备配置软件、Builder APP |
| 外箱尺寸 | 482.6mm×300mm×66.6mm |
| 机箱 | 标准1.5U型材机箱 |
| 重量 | ≤5Kg |

**尺寸图**



**随附配件**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| 3Pin主机电源线1.5M | 1 |
| WIFI直杆弯头天线 | 1 |
| USB-A-B线1.5M | 1 |
| HDMI2.0软线1.5M | 2 |
| HDMI-DVI转接头 | 1 |
| 六类软网线1.5M | 1 |

**OVP视频处理器命名方式**

OVP-XXXX

**5**

**4**

**3**

**2**

**1**

1. **品牌代码**---O代表Onbon，VP是Video Processor首字母，表示视频处理器。
2. **产品分类**---一共分为H、M、L三大系列，H系列和M系列使用1.5U标准工业机箱，带液晶屏，M系列为普通单画面处理器，H系列为多画面拼接处理器。L系列使用1U标准工业机箱，不带液晶屏。
3. **可带载点数**---第3位是数字，“1”代表可带载1张发送卡点数（130万点），“2”代表可带载2张发送卡点数（260万点），“4”代表可带载4张发送卡点数（520万点），“8”代表可带载8张发送卡点数（1040万点）。
4. **功能分类**---X表示千兆口输出（处理器+发送卡二合一）。D表示DVI输出（单独处理器，不带发送卡）
5. **后缀标识**---M系列此位省略表示单画面。H系列此位省略表示四画面，后缀L表示双画面。

**以上命名方式仅适用于OVP二代视频处理器。**

**上海仰邦科技股份有限公司**

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼



仰邦微信公众号

网址：www.onbonbx.com

**昆山光电产业基地**  
地 址：江苏省昆山开发区富春江路1299号